<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.001" y1="19.939" x2="8.255" y2="19.685" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="46.355" y1="19.685" x2="46.609" y2="19.939" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="46.355" y1="19.685" x2="46.355" y2="0" width="0.2032" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="46.355" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0.2032" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="8.255" y1="19.685" x2="8.255" y2="0" width="0.2032" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="8.255" y1="0" x2="19.05" y2="0" width="0.2032" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="53.975" y1="36.195" x2="53.975" y2="24.765" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="53.975" y1="24.765" x2="46.355" y2="24.765" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="53.975" y1="36.195" x2="0.635" y2="36.195" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="0.635" y1="36.195" x2="0.635" y2="24.765" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="0.635" y1="24.765" x2="7.62" y2="24.765" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="0.635" y1="24.765" x2="0.635" y2="0" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="8.255" y2="0" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="53.975" y1="24.765" x2="53.975" y2="0" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<wire x1="53.975" y1="0" x2="46.355" y2="0" width="0.3048" layer="20" style="shortdash"/>
<text>Atmel AVR Prog</text>
<text>1</text>
<text>ISP C.E. Kurs</text>
</plain>
<libraries>
<library name="GD-CONN">
<packages>
<package name="DS-M25US">
</package>
</packages>
</library>
<library name="74XX">
<packages>
<package name="DIL20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DISCRETE">
<packages>
<package name="R-10">
</package>
<package name="D-7,5">
</package>
<package name="C-2,5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PINHEAD">
<packages>
<package name="2X05">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ST1" library="GD-CONN" package="DS-M25US" value="DS-M25HP"/>
<element name="IC1" library="74XX" package="DIL20" value="74HC244"/>
<element name="C1" library="DISCRETE" package="C-2,5" value="100nF"/>
<element name="R1" library="DISCRETE" package="R-10" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="DISCRETE" package="D-7,5" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="PINHEAD" package="2X05" value="PINHD-2X5"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="ST1" pad="25"/>
<contactref element="ST1" pad="20"/>
<contactref element="ST1" pad="21"/>
<contactref element="ST1" pad="22"/>
<contactref element="ST1" pad="23"/>
<contactref element="ST1" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!RES">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P_EN1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="ST1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P_SCK">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="ST1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!P_RES">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="ST1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P_MISO">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="ST1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ST1" pad="3"/>
<contactref element="ST1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ST1" pad="2"/>
<contactref element="ST1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="P_MOSI">
<contactref element="ST1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P_EN2">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="ST1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
