<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>27.10.2015</text>
<text>V4</text>
<text>Dual Servo</text>
<text>Tx</text>
<text>Rx</text>
<text>1</text>
<text>MAX232</text>
<text>C:/Allerlei/CE.bmp</text>
<text>C.Ermer</text>
<text>V+</text>
<text>GND</text>
<text>A</text>
<text>K</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MYCONNECT">
<packages>
<package name="SMD4X4">
</package>
<package name="W237-132">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="My_Pinhead">
<packages>
<package name="2X03LONG">
<description>change drill 1.0
change diameter auto</description>
</package>
<package name="103_2L1R">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="2X02_L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="My_Kondensator">
<packages>
<package name="C_025_25X050_DICK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MY_Crystal">
<packages>
<package name="HC49S_FAT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MY_SMD_CE">
<packages>
<package name="1206">
<description>MY 1206</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MY_ELKO_">
<packages>
<package name="E5-10,5@1">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="D6/RM2-BIG">
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="My_Diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="LED5MMBIGPAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MY_Resistor">
<packages>
<package name="207/12_XL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MY_TRANS">
<packages>
<package name="TO220S@1">
</package>
<package name="TO220S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="My_LinIC">
<packages>
<package name="TO92&amp;TO220">
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MySteckverbinder">
<packages>
<package name="F09D_FEMALE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MY_SMD">
<packages>
<package name="1206">
<description>MY 1206</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rectifier">
<packages>
<package name="SKBB">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="My_Mechanic">
<packages>
<package name="BLAUGEHÄUSE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="My_Kondensator" package="C_025_25X050_DICK" value="22pF"/>
<element name="C4" library="My_Kondensator" package="C_025_25X050_DICK" value="22pF"/>
<element name="Q1" library="MY_Crystal" package="HC49S_FAT" value="16Mhz"/>
<element name="X1" library="MYCONNECT" package="W237-132" value=""/>
<element name="C7" library="MY_SMD_CE" package="1206" value="100nF"/>
<element name="C5" library="MY_SMD_CE" package="1206" value="100nF"/>
<element name="R1" library="MY_SMD_CE" package="1206" value="10K"/>
<element name="J7" library="MYCONNECT" package="SMD4X4" value=""/>
<element name="J8" library="My_Pinhead" package="2X03LONG" value=""/>
<element name="D1" library="My_Diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="MY_ELKO_" package="E5-10,5@1" value="&gt;220uF/25V"/>
<element name="R2" library="MY_Resistor" package="207/12_XL" value="680R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="MY_ELKO_" package="E5-10,5@1" value="&gt;220uF/25V"/>
<element name="J1" library="My_Pinhead" package="103_2L1R" value=""/>
<element name="J3" library="My_Pinhead" package="103_2L1R" value=""/>
<element name="Q2" library="MY_TRANS" package="TO220S@1" value="BUZ11S"/>
<element name="T1" library="MY_TRANS" package="TO220S" value="MJE3055_STEHEND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="MY_SMD_CE" package="1206" value="100nF"/>
<element name="C1" library="MY_ELKO_" package="D6/RM2-BIG" value="100µF/16V"/>
<element name="U1" library="My_LinIC" package="TO92&amp;TO220" value=""/>
<element name="IC3" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="C8" library="MY_ELKO_" package="E2,5-7" value="10uF"/>
<element name="C6" library="MY_ELKO_" package="E2,5-7" value="10uF"/>
<element name="C11" library="MY_ELKO_" package="E2,5-7" value="10uF"/>
<element name="C12" library="MY_ELKO_" package="E2,5-7" value="10uF"/>
<element name="J2" library="MySteckverbinder" package="F09D_FEMALE" value="F09_BUCHSE"/>
<element name="R3" library="MY_SMD" package="1206" value="100K"/>
<element name="R4" library="MY_SMD" package="1206" value="1K"/>
<element name="J4" library="My_Pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="LED1" library="My_Diode" package="LED5MMBIGPAD" value=""/>
<element name="LED2" library="My_Diode" package="LED5MMBIGPAD" value=""/>
<element name="B2" library="rectifier" package="SKBB" value=""/>
<element name="J5" library="My_Pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="J6" library="My_Pinhead" package="2X02_L" value="PINHD-2X2"/>
<element name="U$12" library="My_Mechanic" package="BLAUGEHÄUSE" value=""/>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL20" value="ATThiny2313">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="6"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J7" pad="J"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="B2" pad="-"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="B2" pad="AC1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="/RST">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="J8" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MAIN+">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="B2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V_PWR">
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="B2" pad="AC2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
